**采购需求（含技术参数，物资明细等)**

**按照快采文件要求将本项目所采购货物样品投标截止前递交到代理机构，供应商递交的样品必须完好，表面不允许有可辨识供应商的任何标识，评标委员会将对样品进行暗标评审。**

**样品递交地址：哈尔滨市道里区钢铁街115号，未递交样品报价将被否决。**

11公寓空调电源安装工程主要材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单价限价（元） | 数量（米） | 总价限价（元） | 备注 |
| 电力电缆0.6/1KV（纯国标、全项保检测）不低于金桥、津达、远东等同等质量标准 | WDZB-YJV-3\*4 | 10.17 | 8930.1 | 90819.12  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，3芯4平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*25+1\*16 | 74.52 | 36 | 2682.72  | 铜芯，聚乙烯，绝缘聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯25平方毫米加1芯16平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*35+1\*16 | 97.81 | 4.5 | 440.15  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯35平方毫米加1芯16平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*70+1\*35 | 189.75 | 343.7 | 65217.08  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯70平方毫米加1芯35平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*185+1\*95 | 496.89 | 371.5 | 184594.64  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯185平方毫米加1芯95平方毫米 |
| YJLV22-4\*185 | 59.79 | 655.2 | 39174.41  | 铝芯交联，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，钢带铠装电力电缆，4芯185平方毫米 |
| 主材合计 |  |  |  | 382928.10  |  |
| 1.需要提供足米数电缆，米标不作为衡量米数依据。2.电缆质保期按照国家规定标准执行3.中标公示结束后3日内供货，5日内全部供货完毕。4.付款方式：货到验收合格后付对应货物价款的90%，如无质量问题半年后结算尾款。5.此次报价含税含运费 |

注：供应商报价每项材料单价不能超过预算。

15公寓空调电源安装工程材料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单价限价（元） | 数量（米） | 总价限价（元） | 备注 |
| 电力电缆0.6/1KV（纯国标、全项保检测）不低于金桥、津达、远东等同等质量标准 | WDZB-YJV-3\*4 | 10.17 | 114.9 | 1168.53  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，3芯4平方毫米 |
| WDZB-YJV-5\*6 | 22.57 | 84.6 | 1909.42  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆， 5芯6平方毫米 |
| WDZB-YJV-5\*16 | 52.56 | 469.7 | 24687.432 | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆， 5芯16平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*25+1\*16 | 74.52 | 875 | 65205.00  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯25平方毫米加1芯16平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*95+1\*50 | 254.51 | 438 | 111475.38  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯95平方毫米加1芯50平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*120+1\*70 | 332.96 | 48.9 | 16281.74  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯120平方毫米加1芯70平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*185+1\*95 | 496.89 | 212.6 | 105638.81  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆，4芯185平方毫米加1芯95平方毫米 |
| WDZB-YJV-4\*240+1\*120 | 648.16 | 45.3 | 29361.65  | 铜芯，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，低烟无卤B类阻燃电力电缆4芯240平方毫米加1芯120平方毫米 |
| 主材合计 |  |  |  | 355727.97  |  |
| 1.需要提供足米数电缆，米标不作为衡量米数依据。2.电缆质保期按照国家规定标准执行3.中标公示结束后3日内供货，5日内全部供货完毕。4.付款方式：货到验收合格后付对应货物价款的90%，如无质量问题半年后结算尾款。5此次报价含税含运费 |

注：供应商报价每项材料单价不能超过预算。